**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que realizará a licitação a seguir caracterizada, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria:

|  |  |
| --- | --- |
| **TOMADA DE PREÇOS** | **23/2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSO** | **521/2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO** | **Contratação de execução global para ampliação da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SECRETARIA** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECURSO** | **12072** | **1009** | **SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ABERTURA** | **23/05/19** |

|  |  |
| --- | --- |
| **HORÁRIO** | **09h00min** |

|  |  |
| --- | --- |
| **LOCAL** | **SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM)**  **RUA DO COMÉRCIO, Nº 921, ESQUINA COM A RUA IRMÃOS PERSON, CENTRO, IJUÍ/RS** |

Os interessados poderão ler e obter o texto integral do instrumento convocatório e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações – Tomada de Preços”.

Ijuí/RS, 02 de maio de 2019.

Priscila Maurer Leviski

Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019 – OBJETO: Contratação de execução global para ampliação da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber. ABERTURA: 23/05/19 às 09h00min. Informações pelo telefone (55) 3331-8219 no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações – Tomada de Preços”.

Ijuí/RS, 02 de maio de 2019.

Valdir Heck

Prefeito

**TOMADA DE PREÇOS Nº** **23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**EDITAL**

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna pública a realização da licitação na modalidade **Tomada de Preços**, do tipo **Menor Preço**, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e no que couberem, as disposições da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria, cujos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e à proposta serão recebidos na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, **no dia 23/05/19 às 09h00min**, quando será processada e julgada.

* + 1. **DO OBJETO**
  1. O objeto da presente licitação é a contratação de execução global para ampliação da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber.

1.1.1. A empresa adjudicatária deverá executar os serviços de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, projetos e demais elementos técnicos anexos à **Requisição Interna nº 216/2019 – SMED** (Anexo VIII deste edital).

* 1. Da requisição interna:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisição** |  | **Requisição Interna** |
| 395/2019 |  | 09-216-2019-SMED |

1. **DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA CATEGORIA ECONÔMICA DO CRÉDITO**
   1. A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

|  |
| --- |
| Órgão |

|  |  |
| --- | --- |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação |

|  |
| --- |
| Unidade |

|  |  |
| --- | --- |
| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |

|  |
| --- |
| Função |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 | Educação |

|  |
| --- |
| Sub-função |

|  |  |
| --- | --- |
| 368 | Educação Básica |

|  |
| --- |
| Programa |

|  |  |
| --- | --- |
| 108 | Escola Melhor |

|  |
| --- |
| Projeto/Atividade |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33 | Escola Melhor - Educação Básica - SE (SM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12072 | 1009 | SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL |

|  |
| --- |
| Categoria econômica |

|  |  |
| --- | --- |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

1. **DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**
   1. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação à presente licitação ou impugnar o edital, em conformidade com o disposto no art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
   2. As licitantes que tiverem eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos deste edital e seus anexos deverão encaminhar pedido de esclarecimento ou impugnação à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.
      1. O pedido de esclarecimento ou impugnação poderá ser encaminhado, também, através do e-mail [copam.editais@ijui.rs.gov.br](mailto:copam.editais@ijui.rs.gov.br), não eximindo o interessado do encaminhamento do pedido original, para que este conste nos autos do processo licitatório, em conformidade com o disposto no item 3.2 deste edital.
   3. Quando o acolhimento do esclarecimento ou impugnação implicar a alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas será, então, designada nova data para a realização desta licitação.
   4. A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não obstará sua participação nesta licitação, até a decisão definitiva.
2. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**
   1. Poderão participar desta licitação os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para **cadastramento até o dia 20/05/2019**, ou seja, o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, ou primeiro dia subseqüente, em atendimento ao disposto no art. 110, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
   2. Será vedada a participação de interessados declarados inidôneos para licitar e contratar com o poder público e/ou suspensos de participar de licitações realizadas pela Administração Pública.
3. **DA REPRESENTAÇÃO**
   1. A licitante poderá ser representada por seu representante legal, mediante a apresentação do ato constitutivo em vigor da licitante (registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social da licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios e/ou responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, e se tratando de sociedade anônima), observado o disposto no item 7.2 deste edital.
   2. O credenciamento do representante que não seja o representante legal da licitante será feito mediante a apresentação do ato constitutivo em vigor da licitante (registro comercial, no caso de empresário individual; contrato ou estatuto social da licitante, no caso de sociedades empresárias, onde conste a indicação de seus sócios e/ou responsáveis pela administração desta, acompanhada da ata de eleição da diretoria, e se tratando de sociedade anônima), observado o disposto no item 7.2 deste edital, e procuração com firma reconhecida, que conceda poderes para representação e prática de qualquer ato relativo a licitações.
   3. O **credenciamento** é necessário somente para a licitante presente na sessão da licitação.
   4. Será admitido apenas um representante por licitante, que deverá estar portando documento de identidade, para sua identificação pela Comissão de Licitações, não sendo admitida a representação de mais de um licitante pelo mesmo representante.
4. **DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA**
   1. Para participar da licitação o interessado deverá apresentar os documentos a seguir relacionados em 02 (dois) envelopes, lacrados e identificados, em sua parte externa, com as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| **ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO)** | **ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA)** |
| **MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO**  **TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**  **DATA: 23/05/19**  **HORÁRIO: 09h00min**  **ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO)**  **NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE**  **ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE**  **CONTATO DA LICITANTE** | **MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO**  **TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**  **DATA: 23/05/19**  **HORÁRIO: 09h00min**  **ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA)**  **NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE**  **ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE**  **CONTATO DA LICITANTE** |

* 1. **Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e à proposta serão recebidos no dia 23/05/19 às 09h00min** na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.
  2. A licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 23/05/19.
  3. Os envelopes remetidos via serviço postal deverão ser endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000 e serão recebidos, impreterivelmente, até as 09h00min do dia 23/05/19, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado no item anterior.
  4. A licitante que remeter os envelopes via serviço postal assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.
  5. A conferência e apresentação da documentação de ambos os envelopes (Habilitação e Proposta) é de responsabilidade **exclusiva** da licitante.
     1. A ausência de quaisquer dos documentos elencados nos itens 7 e 8 deste edital enseja a inabilitação/desclassificação do licitante.

1. **DA HABILITAÇÃO**
   1. Para participar da presente licitação os interessados deverão apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à regularidade trabalhista, à qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira e prova do cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93.
      1. A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:
2. Registro comercial em caso de empresa individual, quando for o caso;
3. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registrado na Junta comercial, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores, ou outra documentação, nos termos do art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93;
4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou
5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
   * 1. A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL** consistirá em:
6. Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
7. Prova de inscrição da licitante no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8. Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de abertura da licitação, para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
9. Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de abertura da licitação, para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
10. Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de abertura da licitação, para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
11. Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de abertura da licitação, relativa á Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
12. Prova de regularidade da licitante, na data da sessão de abertura da licitação, relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
    * 1. A documentação relativa à **REGULARIDADE TRABALHISTA** consistirá em:
13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
    * 1. A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** consistirá em:
14. Prova do registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente (CREA/CAU);
15. Declaração formal da licitante, sob as penas cabíveis e conforme o modelo contido no Anexo IV deste edital, indicando o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra objeto da licitação, que deve(rão) coincidir, obrigatoriamente, com o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente (CREA/CAU) indicado na alínea anterior, admitindo-se a substituição deste(s) por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração;
    * + 1. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA/CAU em que conste um mesmo profissional como responsável técnico, estas serão inabilitadas.
      1. A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá na apresentação do último Balanço Patrimonial e última Demonstração do Resultado do Exercício, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCIS-RS).
         1. Excepcionalmente, quando se tratar de empresa que não tenha iniciado as atividades no exercício em que se realizar a licitação, deve apresentar o Balanço Patrimonial de Abertura, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCIS-RS).
         2. Nos casos em que a JUCIS-RS não efetuar o registro do Balanço Patrimonial de Abertura, o licitante poderá entregá-lo contendo apenas a assinatura do responsável pela empresa e de Contabilista com registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade do Estado.
         3. Nos casos de apresentação de Balanço Patrimonial de Abertura, a empresa licitante deve apresentar documento de constituição em que evidencie possuir um valor de Capital Social mínimo equivalente a 20% (vinte porcento) do valor médio da licitação.

7.1.5.2 A situação financeira da licitante será verificada a partir dos seguintes índices e parâmetros (em conformidade com a Instrução Normativa nº 04/2019-SMF):

**LIQUIDEZ CIRCULANTE** (índice mínimo: 1,20): (AC) / (PC)

**LIQUIDEZ GERAL** (índice mínimo: 1,00): (AC + ARLP) / (PC + PNC)

**PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS** (índice mínimo: 1,00): (PL)/(PC + PNC)

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO** (índice máximo: 0,60): (PC + PNC)/(AT)

AC = Ativo circulante; PC = Passivo Circulante;

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; PNC = Passível Não Circulante;

AT = Ativo Total; PL = Patrimônio Líquido

* + 1. Declaração da licitante prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93, conforme o modelo constante no Anexo I deste edital.
    2. Deve ser apresentada declaração atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de acordo com o modelo contido no Anexo III deste edital.
  1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
  2. A licitante inscrita no Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Ijuí/RS poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.1.1 a 7.1.2 deste edital.
     1. Para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a licitante deverá apresentar toda a documentação estabelecida no Decreto nº 2.609, de 28 de dezembro de 1999, observada a exigência indicada no item 7.2 deste edital.
     2. A relação de documentos necessários para emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC) difere da documentação necessária à habilitação do licitante, podendo ser obtida exclusivamente através do e-mail [contratos@ijui.rs.gov.br](mailto:contratos@ijui.rs.gov.br).
     3. A licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) de acordo com o item anterior deverá apresentar declaração de que até data de abertura desta licitação inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quanto à obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o modelo constante no Anexo II deste instrumento convocatório.
  3. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.
     1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, gozarão dos benefícios previstos no referido dispositivo legal e no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/07, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.
  4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 7.4, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
     1. O benefício de que trata o item 7.5 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
     2. O prazo de que trata o item 7.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
     3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.5 implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
  5. Os documentos apresentados no certame deverão possuir a mesma titularidade da licitante (pessoa jurídica e CNPJ), ou seja, todos os documentos de habilitação deverão estar em nome da mesma razão social e mesmo CNPJ.
  6. A documentação de habilitação será apreciada em conformidade com as exigências deste edital e seus anexos.
     1. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nº 01 (Habilitação) ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior.

1. **DA PROPOSTA**
   1. A proposta deverá, obrigatoriamente:
2. Obedecer à forma contida no formulário para preenchimento da proposta (Anexo VI deste edital) e observar todas as especificações contidas na Requisição Interna n° 216/2019 – SMED (Anexo VIII deste edital);
3. Ser preenchida através de processo mecanográfico;
4. Conter a assinatura do responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa, com a indicação do número do CNPJ;
5. Estar acompanhada do cronograma físico financeiro e das planilhas demonstrativas do BDI e dos Encargos Sociais aplicados pela empresa, ambos também firmados pelo responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa.
   1. A inobservância de qualquer das condições acima descritas (item 8.1) importará na desclassificação da proposta.
   2. Não serão consideradas as propostas:
6. Manuscritas ou contendo emendas, rasuras e/ou entrelinhas nos preços;
7. Apresentadas após a abertura dos trabalhos;
8. Que apresentarem preços acima dos praticados no mercado regional;
9. Que não se ajustem às condições deste edital.
   1. **A proposta com valor global superior a R$ 323.227,65 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) será considerada excessiva, acarretando na sua desclassificação.**
   2. Será desclassificada a proposta que apresentar preços unitários ouglobal acima dos preços máximos admitidos pela Administração, assim comoas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejamomissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ojulgamento.
   3. Os valores unitários máximos admitidos pela Administração são os valores indicados na Planilha Orçamentária anexa à Requisição Interna n° 216/2019 – SMED (Anexo VIII deste edital).
   4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.
10. **DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO**
    1. Na data e horário indicados no preâmbulo deste edital, após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitações iniciará a fase de habilitação.
    2. Após a abertura dos envelopes, os documentos nele contidos serão rubricados pela Comissão de Licitações e pelos representantes das licitantes.
    3. Após, a Comissão de Licitações decidirá sobre a habilitação das licitantes.
    4. Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitações.
    5. Os prazos para recursos obedecerão ao disposto no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
    6. A licitante inabilitada não participará da fase de julgamento das propostas.
    7. Em seguida a comissão abrirá o envelope contendo a proposta e apreciará o seu conteúdo, rubricando cada folha e colhendo rubricas dos representantes das licitantes presentes.
    8. A Comissão de Licitações procederá na verificação da conformidade da proposta apresentada pela licitante habilitado com a observância dos seguintes critérios:
11. Atendimento das especificações deste edital;
12. Não consideração de quaisquer observações, apontamentos, opções ou condições não previstas no edital;
13. Não admissão de propostas baseadas nas propostas de outras licitantes, redigidas em língua estrangeira ou contendo emendas, rasuras ou entrelinhas.
    1. As propostas desconformes ou incompatíveis com as exigências contidas no edital serão desclassificadas.
    2. Feita a análise da conformidade das propostas com os requisitos do edital, a Comissão de Licitações classificará e julgará a proposta apresentada pela licitante habilitado utilizando o critério do **Menor preço - Empreitada por Preço Global**.
       1. Para fins de julgamento e classificação, o valor total proposto por Cooperativa de Trabalho será acrescido de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mão-de-obra ofertada face ao disposto no art. 22, inciso IV, da Lei Federal n° 8.212/91, alterada pela Lei Federal n° 9.876/99.
    3. Poderão ser exigidas da licitante que apresentar preços reduzidos, informações complementares que evidenciem a exeqüibilidade das propostas, sem prejuízo da promoção de diligências, prevista no art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.
    4. As propostas que apresentarem preços excessivos, manifestamente inexeqüíveis ou incompatíveis com aqueles praticados no mercado serão desclassificadas.
    5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e obedecido o disposto no art. 3º, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e o disposto no item 9 deste edital, será realizado sorteio em sessão pública com a convocação de todos as licitantes após o decurso do prazo previsto no art. 109, I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93.
    6. Na hipótese da interposição de recurso o sorteio ocorrerá após o julgamento deste.
    7. Encerrado o prazo previsto no item 6 deste edital não serão admitidos cancelamentos, retificações, alterações ou substituições de qualquer espécie nos documentos contidos nos envelopes apresentados.
    8. Será julgado inabilitado ou desclassificado, conforme o caso, a licitante que apresentar documentos por "fac-símile", ilegíveis ou inseridos em envelopes trocados.
    9. Quando todas as licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações fixará o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas da inabilitação e/ou desclassificação.
    10. Das sessões públicas para recebimento e abertura dos envelopes e análise da documentação relativa à habilitação e à proposta das licitantes serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os participantes e as ocorrências relevantes.
    11. As impugnações das licitantes deverão ser fundamentadas.
    12. As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e por todos os representantes das licitantes credenciados presentes.
14. **CRITÉRIOS DE DESEMPATE**
    1. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 7.5 deste edital.
       1. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
       2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
    2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
15. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;
16. Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 7.5 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “*a”* deste item;
17. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma dos itens anteriores.
    1. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 10.2 deste edital, será declarado vencedor do certame a licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
    2. O disposto nos itens 10.1 a 10.3 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 7.5 deste edital).
    3. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todas as licitantes.
18. **DO CONTRATO**
    1. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar e assinar o termo do contrato, cuja minuta consta no Anexo VII deste edital, contado a partir da data de sua intimação, que se fará pessoalmente, por meio de publicação no mural da Secretaria da Fazenda, envio de correspondência com Aviso de Recebimento ou por meio eletrônico.
    2. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa da licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.
    3. O não atendimento do disposto no item 11.1 sujeitará a licitante às penalidades previstas na legislação e neste edital.
    4. O não comparecimento da adjudicatária intimado autoriza a Administração a proceder na convocação das licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação.
    5. O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
    6. O contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses da Lei Federal nº 8.666/93.
    7. Para retirar e assinar o contrato, a empresa adjudicatária deverá apresentar uma das garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
       1. A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a garantia, contados da data da notificação
19. **DA EXECUÇÃO**
    1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela empresa adjudicatária.
    2. O objeto desta licitação deverá ser executado conforme o memorial descritivo, a planilha orçamentária, os projetos e o cronograma físico-financeiro constante na Requisição Interna n° 216/2019 – SMED (Anexo VIII deste edital).
    3. Na obra deverá ser mantido um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes.
    4. A obra deve ser mantida e entregue limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
    5. A empresa vencedora deverá executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações da Contratante.
    6. A adjudicatária deverá comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este edital, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
    7. O objeto do presente contrato, estando de acordo com as disposições contidas no edital, nas cláusulas deste Contrato e a legislação em vigor, será recebido em até 02 (dois) dias úteis, pelo Município de Ijuí, mediante emissão de laudo técnico pelo servidor designado para exercer a fiscalização de sua execução.
    8. Durante a execução do objeto licitado, a empresa deverá, obrigatoriamente:
20. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;
21. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços;
22. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras/serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.
    1. O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.
    2. Somente após o recebimento do objeto, parcial ou total, a adjudicatária poderá emitir a respectiva nota fiscal.
24. **DO PAGAMENTO**
    1. Após a execução do objeto licitado e/ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, art. 6º e § 3º, art. 8º, do Decreto Executivo Municipal nº 5.753 de 15 de setembro de 2015.

* + 1. A nota fiscal deverá trazer os seguintes dados cadastrais do município de Ijuí:

Município de Ijuí

CNPJ: 90.738.196/0001-09

Inscrição Estadual: 065/0151348

Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 429, Centro – Ijuí/RS – 98700-000

* + 1. Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.
  1. Os pagamentos serão realizados mediante depósito bancário em favor da adjudicatária, que indicará em formulário próprio o nome da instituição bancária, a agência, a localidade e a conta corrente para que seja realizada a operação correspondente.
  2. As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando a licitante obrigado a mantê-las atualizadas.
  3. O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberado(s) após a apresentação dos seguintes documentos, por parte da empresa adjudicatária:

1. Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número do empenho correspondente;
2. Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;
3. Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestaram serviço à contratante, com respectivo nº da CTPS;
4. Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestaram serviço à contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior);
5. GFIP com comprovante de envio (referente ao mês anterior);
6. Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);
7. Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);
8. Declaração quando não houver empregados e os serviços forem prestados somente pelo contratado;
9. Comprovação da condição de associado (no caso de cooperativa) mediante apresentação da cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão.
   * 1. A documentação mencionada no item 13.4 deverá ser conferida e rubricada pelo servidor fiscalizador do respectivo contrato.
10. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
    1. A aplicação de sanções administrativas regular-se-á pelas condições previstas nos arts. 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, além de outras atinentes à espécie.
    2. A licitante ficará sujeito, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:
11. Advertência;
12. Multa correspondente:

b.1) Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega prevista na Ordem de Serviço;

1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
   1. As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas cumulativamente.
   2. O valor da multa será descontado do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os créditos futuros pela diferença, se houver ou através de procedimento judicial apropriado.
   3. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trina por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
3. **DISPOSIÇÕES GERAIS**
   1. A apresentação de proposta implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento de seus termos ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.
   2. Para a apresentação das propostas, considerar as seguintes informações:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Como fazer** |
| Esclarecimentos, dúvidas ou impugnações | Encaminhar por via física ou através do e-mail  **copam.editais@ijui.rs.gov.br** |
| Informações sobre CRC (Certificado de Registro Cadastral) | Solicitar exclusivamente através do e-mail  **contratos@ijui.rs.gov.br** |

* 1. A presente licitação poderá ser anulada ou revogada, nas hipóteses previstas em lei, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 59 da Lei Federal nº 8.666/93.
  2. A adjudicatária deverá manter todas as condições de habilitação durante a execução do contrato.
  3. As omissões desse certame serão resolvidas pelas disposições constantes na Lei Federal nº 8.666/93.
  4. A variação ou alteração que se fizer necessária no contrato, por variação de preço na compra ou por alteração no quantitativo da compra, será feita de acordo com o que dispõe o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
  5. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 921, esquina com a Rua Irmãos Person, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, pelo telefone (55) 3331-8219 ou no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações – Tomada de Preços”.
  6. Este edital encontra-se publicado em PDF e WORD (editável), visando possibilitar o preenchimento dos anexos necessários à apresentação das propostas.
  7. A qualquer ato administrativo que implique alteração, revogação, anulação ou outro efeito sobre o presente edital será conferida publicidade na forma da Lei e disponibilizado no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações – Tomada de Preços”.

1. **ANEXOS**
   1. Fazem parte deste edital os seguintes anexos:

|  |  |
| --- | --- |
| Anexo I | Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo II | Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo III  Anexo IV | Declaração de não existência de servidor público no quadro societário  Declaração prevista no art. 30, II da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo V | Dados cadastrais da licitante |
| Anexo VI  Anexo VII | Formulário para preenchimento da proposta  Minuta do contrato |
| Anexo VIII | Requisição Interna n° 216/2019 - SMED |
|  |  |

Ijuí/RS, 02 de maio de 2019.

|  |
| --- |
| Assessoria Jurídica |

|  |  |
| --- | --- |
| Priscila Maurer Leviski | Valdir Heck |
| Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais | Prefeito |

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO I**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

**MODELO "A": EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA**

**DECLARAÇÃO**

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**MODELO "B": EMPREGADOR PESSOA FÍSICA**

**DECLARAÇÃO**

................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no [inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v), acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

...............................................

(data)

...............................................

(nome)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação Tomada de Preços nº 23/2019, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO**

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade

de economia mista.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO IV**

**DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 30, II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93**

**LICITANTE: [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DA LICITANTE>]**

**CNPJ: [<Nº DO CNPJ DA LICITANTE>]**

**ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>]**

**CONTATO: [<NOME, TELEFONE, FAX E E-MAIL>]**

Declaro, sob as penas cabíveis, que o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s) será(ao) o(s) responsável(is) técnico(s) pela realização do objeto da presente licitação.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) (completo e sem abreviações) | Titulação | Nº Carteira (entidade profissional competente) | Nº Registro (entidade profissional competente) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO V**

**DADOS CADASTRAIS DA LICITANTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DADOS GERAIS** | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | |
| NOME FANTASIA: | | |
| ATIVIDADE: | | |
| CNPJ: | Caso for MEI deverá ser informado o nº PIS: | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: | |
| OBJETO SOCIAL (de acordo com o ato constitutivo): | | |
| ESTA EMPRESA É CADASTRADA EM ALGUM CONSELHO PROFISSIONAL? ( ) SIM ( ) NÃO  SE SIM, QUAL(is) CONSELHO(s) E QUAL(is) N°(s) DO(s) REGISTRO(s)? | | |
| **ENDEREÇO** | | |
| PAÍS: | ESTADO: | |
| MUNICÍPIO: | | |
| RUA: | | |
| N°: | COMPLEMENTO: | |
| BAIRRO: | CEP: | |
| TELEFONE:  FAX: | CELULAR: | |
| E-MAIL: | SITE: | |
| NOME DE PESSOA PARA CONTATO: | | |
| **DADOS BANCÁRIOS -** Observações: O nome do titular da conta corrente deverá ser idêntico à Razão Social; Caso for conta bancária da Caixa Econômica Federal, favor informar a operação. | | |
| INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: | AGÊNCIA: | CIDADE: |
| OPERAÇÃO: | Nº DA CONTA: | |
| **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL** | | |
| NOME: | | |
| CPF: | RG:  ÓRGÃO EMISSOR: | |
| PAÍS: | ESTADO: | |
| MUNICÍPIO: | | |
| RUA: | | |
| N°: | COMPLEMENTO: | |
| BAIRRO: | CEP: | |
| TELEFONE:  FAX: | CELULAR: | |
| E-MAIL: | | |
| A REPRESENTAÇÃO LEGAL TEM PRAZO DE VIGÊNCIA? ( ) SIM ( ) NÃO  SE SIM, ATÉ QUANDO IRÁ VIGORAR ESTA REPRESENTAÇÃO? | | |

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO VI**

**FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item/Descrição | | | QUANTIDADE ORÇADA | UNID. | MATERIAL | | MÃO DE OBRA | | TOTAL |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | ORÇADO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. SERVIÇO INICIAIS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 74077/2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 225,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 73672 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 35CM | 295,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 521019 DESTOCAMENTO DE ARVORES DIAMETRO MAIOR QUE 0,30CM | 7,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA, E SUTENTAÇÃO EM PONTALETES. A CAL E REAPROVE ITAMENTO DE 2X | 50,40 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | 5,25 | M3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. FUNDAÇÕES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. 1. ESTACAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | 41141 MICROESTACA L=4,00M - 300MM - INCLUI PERFURAÇÃO, CONCRETAGEM, CONF. E FORNECIMENTO DE FERRAGEM (4#10,00MM L=2,5M) | 27,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. 2. BLOCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 4,25 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 74164/4 LASTRO DE BRITA | 0,50 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 4,25 | M3 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE ESTRUTURA (PILAR , VIGA OU BLOCOS), CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 | 235,40 | KG |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 74076/3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | 24,72 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. 3. VIGA BALDRAME** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S. | 55,76 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 7,43 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 74164/4 LASTRO DE BRITA | 0,85 | M3 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 11,10 | M3 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 74076/3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | 55,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 | 209,10 | KG |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 | 326,75 | KG |  |  |  |  |  |
| .8. | SINAPI | 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/201 | 154,00 | KG |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. 4. ATERRO INTERNO VIGAS BALDRAME** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 55835 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | 18,65 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | PLEO | 16025 ARGILA POSTO OBRA | 18,65 | M3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. SUPRAESTRUTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. 1. PILARES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 4,07 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 | 262,41 | KG |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/201 | 60,10 | KG |  |  |  |  |  |
| .4 | PLEO | 51405 DESMOLDAGEM DE FORMA | 25,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | PLEO | 551136 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X | 15,50 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. 2. VIGAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 5 | 145,00 | KG |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 5 | 462,00 | KG |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/201 | 152,00 | KG |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 51345 CONCRETO FCK25MPA - PREPARO,LANCAMENTO E CURA | 9,25 | M3 |  |  |  |  |  |
| .5 | PLEO | 51121 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. | 39,25 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | PLEO | 51405 DESMOLDAGEM DE FORMA | 55,23 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. 3. LAJE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 74202/1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 6,50M/E=12CM, C/LAJO CERAMICAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 5CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO E FORMA(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (Ø4,2MM - 10X10) | 204,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | PLEO | 51405 DESMOLDAGEM DE FORMA | 204,50 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ALVENARIAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 95474 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADOC OM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - ESP 20CM | 3,64 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 87492 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADO NA VERTICAL DE 14X19X39CM( ESPESSURA 15CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 | 272,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPR IMENTO. AF\_03/2016 (H=8,0CM - 2#8,00MM) | 72,90 | M |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. REVESTIMENTOS E PINTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 | 541,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSUR E 25 MM. AF\_06/2014 | 541,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .3 | PLEO | 101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 457,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P RESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_06/2014 | 457,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF\_06/2014 | 457,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.A F\_06/2014 | 196,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | PLEO | 73070 FORRO DE GESSO EM PLACAS 70X70CM | 196,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GR ÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA D PAREDES. AF\_06/2014 | 84,50 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. PISOS (CERÂMICO, VINILICO E INTERTRAVADO) E CONTRA-PISO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 31321 NIVELAMENTO E COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO | 196,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 74164/4 LASTRO DE BRITA | 7,50 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. | 196,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .4 | PLEO | 591020 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 248,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕE S 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR DE 5M2. AF\_06/2014 | 104,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | PLEO | 94521 RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM | 42,20 | M |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 72185 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | 92,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 84188 TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | 62,60 | M |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | 2,60 | M3 |  |  |  |  |  |
| .10 | SINAPI | 92397 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015 | 130,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .11 | SINAPI | 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT A), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 | 27,50 | M |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7. ABERTURAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 91327 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPUL AR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 | 6,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 23,55 | M2 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPU LAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 | 6,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 68054 PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - QUADRO EM TUBO RETANGULAR E GRADE DE PROTEÇÃO PARA VIDROS | 4,15 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 8,80 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉD IO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .7 | PLEO | 113021 CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO | 41,16 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | PLEO | 131102 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE | 41,16 | M2 |  |  |  |  |  |
| .9 | PLEO | 0001 Janelas - gradil (conf Memorial discritivo) e acessorios | 41,16 | M2 |  |  |  |  |  |
| .10 | PLEO | 0002 Barras antipanico de abertura de porta (180x230) | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. REDE ELETRICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 0003 Acessorios Eletrica - Curva, luvas, abraçadeiras e outros | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 235,50 | M |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 55,50 | M |  |  |  |  |  |
| .4 | PLEO | 164040 CAIXA INSP 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA E FUNDO, CONC. ESP 5CM | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .5 | PLEO | 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAI S A 40 MM. AF\_05/2015 | 10,00 | M |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSUR DE 25 MM. AF\_06/2014 | 2,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF\_06/2014 | 2,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 8559 CAIXA ESTAMPADA 4 x 4" CHAPA 20 MSG | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 432,50 | M |  |  |  |  |  |
| .10 | SINAPI | 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 85,25 | M |  |  |  |  |  |
| .11 | SINAPI | 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIB UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 175,50 | M |  |  |  |  |  |
| .12 | PLEO | 174050 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 10,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .13 | PLEO | 174051 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 23,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .14 | PLEO | 174060 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .15 | PLEO | 174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .16 | PLEO | 174062 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 3,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .17 | PLEO | 084 LÂMPADA LED 18W - 1800 LUMENS - EMBUTIR-INCL. LAMP, SUP. E ACESSORIOS | 44,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .18 | SINAPI | 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF\_04/2016 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .19 | SINAPI | 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF\_04/2016 | 3,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .20 | SINAPI | 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF\_04/2016 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .21 | SINAPI | 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO. AF\_04/2016 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .22 | PLEO | 079 DISJUNTOR TIPO DPS - 275V/45Ka - Forn. Inst. (monopolar) | 4,00 | Un |  |  |  |  |  |
| .23 | PLEO | 085 DISJ. DR TETRAPOLAR - 220V/32A/300mA - FORN. INST E ACESSORIOS | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .24 | PLEO | 172065 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/30 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | 032 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 30 LED - C/ASSEORRIOS E INST | 6,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .3 | PLEO | 036 PLACA DE SINAL-PVC/POLI-0,7MM-EXTINTOR DE INCENDIO 200X200 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .4 | PLEO | 034 PLACA DE SINAL-PVC/POLI-0,7MM- SAIDA DE EMERG 250X125 | 6,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .5 | PLEO | 033 PLACA DE SINALIZAÇÃO-PVC/POLIESTILENO-0,7MM - PROIBIDO FUMAR | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10. HIDROSANITARIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | 0004 Acess. hidrosanitario-Curva,luvas,conexões,sifões e outros | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 2,30 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | PLEO | 164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 27,20 | M |  |  |  |  |  |
| .4 | PLEO | 164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 14,25 | M |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INST ALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014\_P | 3,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 74104/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTER NAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONC TO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | 3,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO. AF\_12/2013 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .8 | PLEO | 086 VASO SANITARIO INFANTIL C/CAIXA ACOPLADA - INCL INST, MAT E ACESSORIOS | 6,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .9 | PLEO | 152001 ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO | 8,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .10 | SINAPI | 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA/BANHEIRO 1,50 X 0,60 M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .11 | SINAPI | 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 | 4,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .12 | SINAPI | 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 | 4,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .13 | PLEO | 0005 Fossa Septica (escav. alven. conc. e demais serviços) | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .14 | SINAPI | 74198/1 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5, 00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .15 | SINAPI | 74164/4 LASTRO DE BRITA | 0,57 | M3 |  |  |  |  |  |
| .16 | SINAPI | 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL , ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), I LUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015 | 52,50 | M |  |  |  |  |  |
| .17 | PLEO | 161020 CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500 L | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .18 | PLEO | 0006 BOIA - PARA RESERVATORIO | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .19 | SINAPI | 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F\_06/2016 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .20 | SINAPI | 89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 | 4,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .21 | SINAPI | 73774/1 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARG AMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | 11,45 | M2 |  |  |  |  |  |
| .22 | PLEO | 113020 PORTA ALUMINIO (BANHEIRO) C/ ACESSORIOS FIXAÇÃO E FECHADURA | 2,88 | M2 |  |  |  |  |  |
| .23 | SINAPI | 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016 | 8,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .24 | PLEO | 023 DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL - FIXO PAREDE - PVC | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .25 | SINAPI | 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .26 | SINAPI | 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 1,44 | M2 |  |  |  |  |  |
| .27 | PLEO | 024 BARRA DE APOIO PNE, ALUM. POLIDO 80CM | 4,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11. PLUVIAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | 164215 TUBO PVC RIGIDO 100MM PLUVIAL | 24,50 | M |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H<= 1 M | 1,85 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | 5,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12. TRANSFERÊNCIA PARQUINHO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | SERV. MANUTENÇÃO, NO PARQUINHO, PINTURA, TROCA DE MADEIRAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA O USO DOS EQUIPAMENTOS | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .2 | PLEO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TODOS OS BRINQUEDOS DO PARQUINHO | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13. TELHADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | 71401 ESTRUTURA MADEIRA ANCORADA LAJE P/TELHA FIBROCIM(COMPLETA)- EXCETO TELHA. | 275,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | PLEO | 72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | 21,00 | M |  |  |  |  |  |
| .3 | PLEO | 72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM - COMPLETA (C/ ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, IÇAMENTO E OUTROS) | 275,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 84094 MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA | 44,23 | M |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 74250/1 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, C/ ENTARUGAME NTO | 43,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 43,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | S00006178 TABUA DE MADEIRA PARA ESPELHO APARELHADA, 10 X 2CM (ESPELHO) PINTADA | 5,40 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14. MURETA E GRADIL DE DIVISÃO DO PÁTIO** |  | **MURETA E GRADIL DE DIVISÃO DO PÁTIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | PLEO | RETIRADA DE GRADIL E DEM. DE MURETA (INCL. COL. GRADIL) | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 87492 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE SSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 | 8,20 | M2 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF\_12/2015 | 27,20 | KG |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF\_12/20 15 | 7,20 | KG |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 1,10 | M3 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 1,10 | M3 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSUR E 25 MM. AF\_06/2014 | 19,80 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 | 19,80 | M2 |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P RESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_06/2014 | 19,80 | M2 |  |  |  |  |  |
| .10 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF\_06/2014 | 19,80 | M2 |  |  |  |  |  |
| .11 | SINAPI | 74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 34,40 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15. CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA 3,00X5,00M E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 1,45 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 1,45 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 87492 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE SSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 | 8,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSUR DE 25 MM. AF\_06/2014 | 18,40 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P RESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_06/2014 | 18,40 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF\_06/2014 | 18,40 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 2526 AREIA MEDIA | 4,50 | M3 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 16,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 72315 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA | 5,50 | M |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. BERÇARIO E LACTÁRIO (ANEXO PRÉDIO EXISENTE)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. 1. FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA DE FUNDAÇÃO)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 73481 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 2,00 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 74164/4 LASTRO DE BRITA | 0,30 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 1,90 | M3 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 | 65,00 | KG |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/201 | 9,49 | KG |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S. | 7,10 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 74076/3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | 4,50 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 55835 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | 1,85 | M3 |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 16025 ARGILA POSTO OBRA | 1,85 | M3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. 2. SUPRAESTRUTURA (VIGAS AEREAS, PILARES E LAJE)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016 | 3,25 | M3 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_12/20 | 82,60 | KG |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO E M UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/201 | 18,20 | KG |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 551136 FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10X | 8,65 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 51405 DESMOLDAGEM DE FORMA | 8,65 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 74202/1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJO TAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGA IVA | 22,20 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | 22,20 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 81701 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE ASFALTICA 3 DEMÃOS (LAJE DE COBERTURA) | 22,20 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. 3. ALVENARIAS, REVESTIMENTOS (PISO E PAREDES) E ABERTURAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 87492 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM( ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DESS NTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 | 32,10 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPR IMENTO. AF\_03/2016 | 7,40 | M |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLH ER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 | 92,13 | M2 |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSUR E 25 MM. AF\_06/2014 | 92,13 | M2 |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 101040 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | 50,70 | M2 |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014 | 41,45 | M2 |  |  |  |  |  |
| .7 | SINAPI | 88412 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM P RESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF\_06/2014 | 50,70 | M2 |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF\_06/2014 | 50,70 | M2 |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 74164/4 LASTRO DE BRITA | 0,40 | M3 |  |  |  |  |  |
| .10 | SINAPI | 68053 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESS URA 150 MICRAS. | 12 | M2 |  |  |  |  |  |
| .11 | SINAPI | 591020 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) | 12,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .12 | SINAPI | 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕE S 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014 | 12,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .13 | SINAPI | 6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO | 3,70 | M2 |  |  |  |  |  |
| .14 | SINAPI | 74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | 7,40 | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16. 4. HIDROSSANITÁRIO E ELETRICO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINA IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 35,00 | M |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUI TOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 42,00 | M |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITO S TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 37,80 | M |  |  |  |  |  |
| .4 | SINAPI | 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 | 75,30 | M |  |  |  |  |  |
| .5 | SINAPI | 174051 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 3,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .6 | SINAPI | 174061 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .7 | PLEO | 084 LÂMPADA LED 18W - 1800 LUMENS - EMBUTIR-INCL. LAMP, SUP. E ACESSORIOS | 02,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .8 | SINAPI | 173530 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 10MM2 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .9 | SINAPI | 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF\_04/2016 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .10 | SINAPI | 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF\_04/2016 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .11 | SINAPI | 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF\_04/2016 | 2,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .12 | SINAPI | 085 DISJ DR TETRAPOLAR - 220V/32A/300mA - FORN. INST E ACESSORIOS | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .13 | SINAPI | 172055 CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .14 | SINAPI | 164205 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 8,60 | M |  |  |  |  |  |
| .15 | SINAPI | 161255 TUBO PVC CLASSE 20 JUNTA ELASTICA-PTA/BOLSA 75MM | 8,50 | M |  |  |  |  |  |
| .16 | SINAPI | 74104/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTER NAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONC ETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .17 | SINAPI | 164030 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .18 | SINAPI | 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 | 3,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .19 | SINAPI | 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF\_06/2016 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .20 | SINAPI | 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL , ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), I CLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015 | 16,50 | M |  |  |  |  |  |
| .21 | SINAPI | 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA/BANHEIRO 1,50 X 0,60 M - FORNECI MENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .22 | SINAPI | 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |
| .23 | PLEO | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 25MM, FORN DE DUAS CUBAS, PARA TROCADOR. FIXA EM SUPORTES SOBRE ALVENARIA. DIMENSÃO 220X60. (COM CONFECÇÃO DA ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA) - FORNECIMENTO DE TODOS OS ACESSORIOS PARA SEU USO . | 01,00 | UN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17. SERVIÇOS FINAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 | SINAPI | 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 335,00 | M2 |  |  |  |  |  |
| .2 | SINAPI | 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 18,00 | M3 |  |  |  |  |  |
| .3 | SINAPI | 72881 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA D ISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | 216,00 | M3XKM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DO ITEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DA OBRA** | | |  |  |  |  |  |  |  |

**Observações:**

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura das propostas.
2. O licitante declara-se ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital, inclusive as especificações e/ou exigências indicadas nas Requisições Internas (Anexo VIII deste edital).

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE>]

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO VII**

**MINUTA DO CONTRATO**

Contrato celebrado entre o **MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Benjamin Constant nº 429, na cidade de Ijuí/RS, CNPJ nº. 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Sr. **VALDIR HECK**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Ijuí/RS, na Rua ..., nº ..., no Bairro ..., na cidade de Ijuí/RS, portador da cédula de identidade nº ... e inscrito no CPF nº ..., doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **...,**pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ..., na rua ..., nº ..., no bairro ..., na cidade de ..., CEP: ..., telefone: ..., e-mail: ... neste ato representada por seu (Diretor, sócio-gerente, sócio proprietário, procurador, etc) Sr. **...**, residente e domiciliado no Bairro ..., na rua ..., nº ..., na cidade de ..., CEP: ..., Telefone: ..., e-mail:..., portador da cédula de identidade nº ..., e inscrito no CPF n.º ..., doravante denominado de **CONTRATADA**, para execução do objeto constante na Cláusula Primeira deste instrumento.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da **TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019 - PROCESSO Nº 521/2019,** regendo-se pela Lei Federal n.º 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do contrato referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de execução global para ampliação da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber.

PARÁGRAFO ÚNICO: A empresa contratada deverá executar os serviços de acordo com o memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, projetos e demais elementos técnicos anexos à **Requisição Interna nº 216/2019 – SMED** (Anexo VIII do edital).

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**DO PREÇO**

|  |
| --- |
| O preço total para o presente contrato é de **R$ ...** (...) sendo: Valor total de material R$ ... e Valor total da Mão de obra R$ ..., constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto, conforme pedido de empenho de nº ... e **empenho de nº ..., emitidos em .../.../....** |
|  |

**CLÁUSULA TERCEIRA**

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

|  |
| --- |
| Órgão |

|  |  |
| --- | --- |
| 09 | Secretaria Municipal de Educação |

|  |
| --- |
| Unidade |

|  |  |
| --- | --- |
| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |

|  |
| --- |
| Função |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 | Educação |

|  |
| --- |
| Sub-função |

|  |  |
| --- | --- |
| 368 | Educação Básica |

|  |
| --- |
| Programa |

|  |  |
| --- | --- |
| 108 | Escola Melhor |

|  |
| --- |
| Projeto/Atividade |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33 | Escola Melhor - Educação Básica - SE (SM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12072 | 1009 | SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL |

|  |
| --- |
| Categoria econômica |

|  |  |
| --- | --- |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

**CLÁUSULA QUARTA**

**DA EXECUÇÃO**

A execução do presente contrato dar-se-á através de Empreitada por Preço Global pela CONTRATADA, observadas todas as orientações descritas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos anexos na Requisição Interna n° 216/2019 - SMED (Anexo VIII do edital):

**CLÁUSULA QUINTA**

**DOS PRAZOS E DA GARANTIA**

O objeto contratado deverá ser executado em até 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. A execução deverá seguir todas as especificações do edital e as cláusulas deste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, pelo período de \_\_\_ a \_\_\_, na modalidade de \_\_\_\_, conforme apólice nº \_\_\_\_\_\_ que corresponde à importância de R$ \_\_\_ (\_\_\_\_).

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

**CLÁUSULA SEXTA**

**DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, estando de acordo com as disposições contidas no edital, nas cláusulas dO Contrato e a legislação em vigor, será recebido em até 02 (dois) dias úteis, pelo Município de Ijuí, mediante emissão de laudo técnico pelo servidor designado para exercer a fiscalização de sua execução.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA não poderá protocolar a Nota Fiscal antes do recebimento do objeto por parte do CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

**DO PAGAMENTO**

Após, a execução do objeto contratado ou parcela dele, o pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, Art 6º, e Parágrafo 3º, Art 8º, do DECRETO EXECUTIVO nº 5.753, de 15 de setembro de 2015.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA somente poderá apresentar a nota fiscal, com o número de empenho e recurso (quando convênio) devidamente destacados, após a apresentação de laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do CONTRATANTE em conformidades com o memorial descritivo.

PARAGRÁFO SEGUNDO: A CONTRATADA não poderá protocolar a nota fiscal antes do recebimento do objeto por parte da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento será realizado mediante a apresentação da ART/RRT no início da execução do contrato e baixa no término da obra, e CEI da obra, conforme legislação INSS – RFB.

PARÁGRAFO QUARTO: Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela CONTRATADA, obrigatoriamente, para o e-mail [xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br](mailto:xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br).

PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento será realizado mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA, que deverá indicar à instituição bancária, a agência, a localidade e a conta corrente para que seja realizada a operação correspondente.

PARÁGRAFO SEXTO: O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberado(s) após a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos:

1. Nota fiscal, emitida em nome do Município de Ijuí/RS, dos serviços efetivamente executados contendo o número do empenho correspondente;
2. Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;
3. Declaração contendo a relação dos empregados que efetivamente prestaram serviço à contratante, com respectivo nº da CTPS;
4. Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestaram serviço à contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês anterior);
5. GFIP com comprovante de envio (referente ao mês anterior);
6. Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do FGTS (referente ao mês anterior);
7. Comprovante de pagamento da guia de recolhimento do INSS (referente ao mês anterior);
8. Declaração quando não houver empregados e os serviços forem prestados somente pelo contratado;
9. Comprovação da condição de associado (no caso de cooperativa) mediante apresentação da cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A documentação mencionada no parágrafo anterior deverá ser conferida e rubricada pelo servidor fiscalizador do respectivo contrato.

PARÁGRAFO OITAVO: A CONTRATANTE reterá um índice do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços, conforme o enquadramento da empresa, e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

**CLÁUSULA OITAVA**

**DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

DOS DIREITOS:

1.1 - Do Contratante:

1.1.1 Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;

1.2 - Da Contratada:

1.2.1 Receber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

DAS OBRIGAÇÕES:

2.1 - Do Contratante:

2.1.1 Efetuar o pagamento ajustado;

2.1.2 Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

2.2. - Da Contratada:

2.2.1 prestar os serviços na forma ajustada;

2.2.2 cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;

2.2.3 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

2.2.4 apresentar, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais e comerciais;

2.2.5 cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais e coletivos exigidos pela legislação;

2.2.6 assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da execução do presente contrato;

2.2.7 em caso de dúvida em relação à obra ou ao cumprimento do contrato solicitar por escrito para o órgão requisitante, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços;

2.2.8 manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram;

2.2.9 todo pessoal em serviço deverá estar munido de equipamentos de segurança para o desempenho de suas tarefas, bem como a CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados as garantias e medidas indispensáveis à proteção e higiene do trabalho, de acordo com a legislação trabalhista;

2.2.10 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária;

2.2.11 Indica, como responsáveis técnicos pela obra, o Sr. **...**, ..., com registro no ... sob n° ... e, o Sr. **...**, ..., com registro no ... sob nº ...;

2.2.12 responder por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária.

2.2.13 apresentar a anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) no início da execução do contrato e baixa no término da obra.

2.2.14 a empresa manterá um diário de obras, com anotações atualizadas com todas as ocorrências, com descrições dos funcionários atuantes na obra e o andamento dos trabalhos;

2.2.15 a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração na relação de empregados contratados para a obra;

2.2.16 apresentar, para liberação do pagamento nas etapas da obra, relação completa de empregados utilizado na prestação dos serviços, e GFIP correspondente a relação de empregados com o respectivo comprovante de pagamento anexo.

**CLÁUSULA NONA**

**DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO**

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal N.º 8.666/93, com as seqüências do artigo 80 da mesma Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

**DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

**DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS**

Aplicação de sanções administrativas regular-se-á pelas condições previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma definida no contrato, cuja minuta é parte integrante do presente instrumento convocatório, além de outras atinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA ficará sujeita, garantido o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa correspondente:

b.1) À 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de cláusula contratual ou forma de legislação pertinente;

b.2) À razão de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, contados a partir do prazo final de entrega prevista na Ordem de Serviço;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As penalidades de advertência e multa poderão ser aplicadas cumulativamente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor da multa será descontado do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela a garantia oferecida e os créditos futuros pela diferença, se houver ou através de procedimento judicial apropriado.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

**DA EFICÁCIA**

O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada a respectiva súmula.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

O objeto será recebido e aceito após a sumaria inspeção realizada pelos órgãos técnicos do Município de Ijuí/RS, podendo ser rejeitado case desatenda às especificações exigidas no edital;

A variação ou alteração que se fizer necessária no contrato, por alteração na meta física da obra, será feita de acordo com o que dispõe o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

O Secretário(a) Sr(a). **...** matrícula n° será o(a) **GESTOR(A)** do contrato, conforme determina o Decreto Municipal n° 5753/2015, de 15 de Setembro de 2015, em seu Artigo 2, inciso IV.

O servidor(a) **...** matrícula n° ... será o(a) **FISCAL** **TÉCNICO** do contrato, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, em seu Artigo 67.

O servidor(a) ...matrícula n° ... será a(o) **FISCAL ADMINISTRATIVO(A)** do contrato, conforme determina a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, em seu Artigo 67.

Fica eleito o foro da Comarca de Ijuí para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

Assim, por estarem as partes justas e contratadas, firma o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ijuí(RS), .../.../......

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO**  CNPJ nº 90.738.196/0001-09   |  | | --- | | **Valdir Heck**  Prefeito | | CPF n° ......  Contratante | | **Nome do Fornecedor**  CNPJ N.º ...  **Nome do Representante da Contratada**  Sócio Proprietário  CPF nº ...  Contratada |

TESTEMUNHAS:

**TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2019**

**PROCESSO Nº 521/2019**

**ANEXO VIII**

**REQUISIÇÃO INTERNA N° 216/2019 - SMED**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisição** |  | **Requisição Interna** |
| 395/2019 |  | 09-216-2019 |
|  |  |  |

O arquivo em PDF contendo este anexo encontra-se junto ao arquivo em WORD deste edital.

Ambos fazem parte do arquivo compactado baixado no site [www.ijui.rs.gov.br](http://www.ijui.rs.gov.br/), no link “Licitações”.